***Trabajo Práctico Nº 7 - 2015***

***Cuestionario de Respuesta Múltiple***

1) Cuando configuramos a nuestros DNSs para realizar –Round Robin – RR-DNS - Asignación en forma cíclica respetando un orden, estamos aplicando una técnica de:

|  |  |
| --- | --- |
| a) Administración de Ancho de banda | b) Administración de Web |
| c) Balanceo de Carga | d) Administración de Correo Electrónico |
| e) NAT | f) Ambas A y B |
| g) Todas las anteriores son correctas | h) Ninguna de las Anteriores es correcta |

2) Un grupo de computadores (servidores) interconectados que a su vez actúan como un único servidor, que están localizados conjuntamente en una posición física determinada, manejando las peticiones realizadas por los usuarios a través de Internet se lo denomina:

|  |  |
| --- | --- |
| a) Host | b) Intranet |
| c) Gateways | d) Granja de servidores |
| e) Extranet | f) Ninguna de las Anteriores es correcta |

3) Una Computadora que se desempeña como Monitor de Red, compuesto por Hardware y Software, se caracteriza por ser:

|  |  |
| --- | --- |
| a) Un medidor de nivel de desempeño del Sistema de Red. | b) Un Servidor de Red Exclusivamente que comparte las tareas del monitoreo con la administración de la Red |
| c) Un supervisor de Hechos específicos y labrador de estadísticas | d) Un medidor de nivel de colisiones |
| e) Ambas a, b y c | f) Ambas a b y d |
| g) Ambas a c y d | h) Ninguna de las Anteriores es correcta |

4) El Componente de un nodo de Internet, que está compuesto por un conjunto de módems en línea con sus puertos conectados a accesos telefónicos unitarios o rotativos; que se encarga de filtrar los accesos bajo clave de identificación se lo denomina:

|  |  |
| --- | --- |
| a) Access Server | b) Router |
| c) WWW | d) Proxy |
| e) Firewall | f) Servidor de Correo electrónico |
| g) E-Manager | h)Ninguna de las Anteriores es correcta |

5) El elemento de un nodo de Internet, compuesto por un computador (Hardware y Software) con interfaz de red multipuerto, que habilita o deshabilita servicios en forma parcial/global de acuerdo a las políticas de la organización se lo denomina:

|  |  |
| --- | --- |
| a) Access Server | b) Router |
| c) WWW | d) Proxy |
| e) Firewall | f) Servidor de Correo electrónico |
| g) E-Manager | h)Ninguna de las Anteriores es correcta |

6) El elemento de un nodo de Internet, compuesto por un computador (Hardware y Software) que realiza el servicio de cachear las páginas más accedidas dentro del tiempo de acceso para acelerar la respuesta a la solicitud del usuario se lo denomina:

|  |  |
| --- | --- |
| a) Access Server | b) Router |
| c) WWW | d) Proxy |
| e) Firewall | f) Servidor de Correo electrónico |
| g) E-Manager | h)Ninguna de las Anteriores es correcta |

7) Para limitar el servicio de FTP, dentro de un Dominio Respectivo, se debe modificar y acceder al:

|  |  |
| --- | --- |
| a) Access Server | b) Router |
| c) WWW | d) Proxy |
| e) Firewall | f) Servidor de Correo electrónico |
| g) E-Manager | h)Ninguna de las Anteriores es correcta |

8) Para poder bloquear un bombardeo de E-mails y aplicar la utilidad de filtro Spam se debe acceder al:

|  |  |
| --- | --- |
| a) Access Server | b) Router |
| c) WWW | d) Proxy |
| e) Firewall | f) Servidor de Correo electrónico |
| g) E-Manager | h)Ninguna de las Anteriores es correcta |

9) Para evitar el acceso de los usuarios a determinadas páginas de Internet que están prohibidas por la empresa se debe hacer uso y configurar el:

|  |  |
| --- | --- |
| a) E-Manager | b) Router |
| c) WWW | d) Proxy |
| e) Firewall | f) Servidor de Correo electrónico |
| g) W-Manager | h)Ninguna de las Anteriores es correcta |